

Warszawa, dn. 13.07.2022r.

**Sieć Badawcza Łukasiewicz -**

**Instytut Tele- i Radiotechniczny**

ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

tel.: + 48 22 619 25 12

faks: + 48 22 619 25 12

[michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl](mailto:michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl)

[www.itr.lukasiewicz.gov.pl](http://www.itr.lukasiewicz.gov.pl/)

**ZAPYTANIE OFERTOWE nr 043?EZ/2022**

( dot.: wykonania detali )

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie elementów wg tabeli oraz załączonych rysunków poglądowych.


Wykonanie detali z **materiału powierzonego**

wg. dokumentacji: M\_B20, M\_PU20,M\_SU20, SR\_632

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Szt. | Cena jednostkowa |
| 1 | Obudowa układu obrotowego | 3 |  |
| 2 | Emiter 20kHz | 5 |  |
| 3 | Emiter Kołnierz 20kHz | 5 |  |
| 4 | Reflektor 20kHz | 5 |  |
| 5 | Izolator 20kHz | 5 |  |
| 6 | Nut 20kHz | 5 |  |
| 7 | Booster obrotowy 1:1 | 5 |  |
| 8 | Booster obrotowy 1:5 | 5 |  |
| 9 | Booster obrotowy 1:2 | 10 |  |
| 10 | Booster obrotowy 1:2,25 | 5 |  |
| 11 | Booster obrotowy 1:2,5 | 5 |  |
| 12 | Sonotroda | 2 |  |
| 13 | Sonotroda | 10 |  |
|  | Wartość netto: | |  |

Przykładowe rysunki:


1.




2.





3. 4







5. 6






7-11. 12





13.



Uwaga:

Rysunki mają wyłączenie charakter poglądowy.

Szczegółowa dokumentacja zostanie udostępniona po przesłaniu klauzuli o poufności.

Dostawca powinien posiadać kompleksowe możliwości obróbki. Wykorzystywane operacje przy wykonywaniu elementów:

* Obróbka CNC: frezowanie, toczenie, szlifowanie
* Wykonanie gwintów w poz. 1-2 oraz w poz. 7-13

Materiał i orientacyjne wymiary:

poz.1 klocek ze stali , wymiary detali: 120x90x96mm

poz.2 pręt tytanowy fi50mm, wymiary detali: fi 50x52mm

poz.3 pręt z brązu fi85mm, wymiary detali: fi 85x16mm

poz.4 pręt z brązu fi50mm, wymiary detali: fi50x20mm

poz.5 pręt teflonowy fi20mm, wymiary detali: fi20x40mm

poz.6 pręt tytanowy fi30mm, wymiary detali: fi24x8mm

poz.7 pręt tytanowy fi55mm, wymiary detali: fi55x140mm

poz.8 pręt tytanowy fi55mm, wymiary detali: fi55x140mm

poz.9 pręt tytanowy fi50mm, wymiary detali: fi50x140mm

poz.10 pręt tytanowy fi50mm, wymiary detali: fi50x140mm

poz.11 pręt tytanowy fi55mm, wymiary detali: fi51x140mm

poz.12 pręt stalowy fi40mm, wymiary detali: fi40x140mm

poz.13 pręt stalowy fi120mm, wymiary: fi120x100mm

Kody CPV: 45262670-8 – obróbka metali

1. **Termin realizacji zamówienia:** 6 dni od zamówienia .
2. **Termin składania ofert:** do 21.07.2022r. godz. 1200.
3. **Dokumentacja elementów** zostanie udostępnione po podpisaniu klauzuli o poufności między Zamawiającym i Oferentem – **załącznik nr 1.** Należy przesłać podpisany skan przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
4. **Miejsce dostawy**: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
5. **Sposób i miejsce składania ofert :**

Oferta powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres: [michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl](mailto:michal.kalicki@itr.lukasiewicz.gov.pl)

1. **Kryterium oceny ofert:**

- cena (powinna zawierać wszystkie koszty związane z dostawą do Instytutu, na terenie Warszawy możliwy odbiór własny),

- termin dostawy,

- płatność przelewem po dostawie,

- dostawca powinien posiadać ważny certyfikat ISO,

- spełnienie wymagań określonych w niniejszym zapytaniu oraz Ogólnych Warunków Dostaw do ITR-u zamieszczonych na stronie <https://itr.lukasiewicz.gov.pl/media/OgolneWarunkiDostawyOWD.pdf>

- Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany ilości

- Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

1. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: <https://itr.lukasiewicz.gov.pl/zapytania-ofertowe>
2. **Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.**
3. **Opis sposobu przygotowania oferty**

Oferta powinna zawierać co najmniej:

- nazwę i adres oferenta, NIP

- wartość oferty netto

- cena jednostkowa netto poszczególnych elementów

- termin ważności oferty (minimum 2 tygodnie od terminu składania ofert)

Wskazane są dodatkowe informacje, np. warunki gwarancji, dodatkowe funkcje dostawy, warunki płatności i dostawy, możliwe do uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, kosztorys ofertowy itd.

- kserokopia certyfikatu ISO.

1. **Dodatkowych informacji udziela:** Michał Kalicki, tel:22 619-25-12

**Wyjaśnienia techniczne: Marcin Kiełbasiński,** [**marcin.kielbasinski@itr.lukasiewicz.gov.pl**](mailto:marcin.kielbasinski@itr.lukasiewicz.gov.pl)